**Beaver C+** - універсальні котли для спалювання вугілля, вугільного пилу та дерева. Основне паливо: дрібне вугілля, вугілля. Замінне паливо: дерево, брикет.

Таблиця - Основні параметри та розміри котлів серії Beaver C+

|  |  |
| --- | --- |
| Назва показника та розміру | Значення |
| 1 Потужність, кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| 2 Діапазон регулювання теплової потужності, кВт, не менше ніж | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 | 18-55 | 22-65 | 25-75 |
| 3 Площа обігріву приміщення, м2 | 50-150 | 80-250 | 120-350 | 150-450 | 180-550 | 220-650 | 250-750 |
| 4 Об’єм топочної камери, dm3 | 60 | 75 | 105 | 120 | 165 | 180 | 200 |
| 5 Максимальна температура теплоносія, оС: |  |
| - на виході з котла | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - на вході в котел | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6 Робочий тиск, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 Діаметр під’єднувальних труб, dy, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 Висота димової труби, м, не менше | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 Діаметр димової труби, мм, не менше | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 Мін. тяга димоходу , Па | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Примітка -**Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 10%. ТОВ «ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ГРУП ЮКРЕЙН-КАНАДА» залишає за собою право змін параметрів*.* |